**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«ТЛИБИШИНСКИЙДЕТСКИЙ САД «СОКОЛЕНОК»**

 (наименование образовательной организации)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:**Заведующий МБДОУ "Тлибишинский д/с "Соколенок"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хайбулаева М.М.Введено в действие приказом МБДОУ «Тлибишинский д/с «Соколенок»от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г  |

Инструкция по пожарной безопасности в учреждении

1. Общие требования пожарной безопасности
	1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
	2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
	3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
	4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
	5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
	6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
	7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
	8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м. где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
	9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
	10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
2. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
3. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их. обесточив электросеть.
4. Запрещается:
	1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
	2. Курить в помещениях учреждения.
	3. 11роизводить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
	4. 11роживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
	5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
	6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
	7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
	8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
	9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
	10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (« жучки »).

2.1 1. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

1. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
2. Действии при возникновении пожара.
	1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № .
	2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
	3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
	4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
	5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
	6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
	7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

***«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*Подпись расшифровка подписи*