**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«ТЛИБИШИНСКИЙДЕТСКИЙ САД «СОКОЛЕНОК»**

(наименование образовательной организации)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ "Тлибишинский д/с "Соколенок"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хайбулаева М.М.  Введено в действие приказом МБДОУ «Тлибишинский д/с «Соколенок»  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г |

Инструкция по пожарной безопасности в учреждении

1. Общие требования пожарной безопасности
   1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
   2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
   3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
   4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
   5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
   6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
   7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
   8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м. где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
   9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
   10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
2. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
3. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их. обесточив электросеть.
4. Запрещается:
   1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
   2. Курить в помещениях учреждения.
   3. 11роизводить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
   4. 11роживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
   5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
   6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
   7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
   8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
   9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
   10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (« жучки »).

2.1 1. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

1. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
2. Действии при возникновении пожара.
   1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № .
   2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
   3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
   4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
   5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
   6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
   7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

***«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*Подпись расшифровка подписи*